|  |  |
| --- | --- |
| 38.40.20-a | LAMELLENZONNEROOSTER |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 0. | LAMELLENZONNEROOSTER |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Fabricaat: Lenco Zonwering B.V.Type: Lenco Skyline® gaasgordijnen.Montage beweegrichting doeken: Horizontaal.Bediening: Elektrisch beweegbaar.Oppervlaktebehandeling systeem: Kies een item.Materiaal gordijn: Kies een item.*\* Let op: alle buiten toegepaste metalen zullen verkleuren en worden doffer, onderhoud en reiniging behoud eigenschappen langer maar dit is niet te voorkomen. Vraag naar project specifiek advies.* - Weefpatroon: Kies een item.- afwerking: weefpatroon, draaddiameter en randafwerking op aanvraag.- doekperforatie: mogelijk bij PVC, op aanvraag.- golfbreedte t.o.v. as: minimaal 50 mm, maximaal 400 mm- golflengte: minimaal 200 mm maximaal 1.000 mmMateriaal ondersteuningsconstructie: aluminium legering.Toebehoren:- bevestigingsmiddel(en): corrosievrij materiaal.- LED verlichting: optioneelAlgemeen:- Montage conform instructies fabrikant.- De achterliggende constructie moet voldoende draagkrachtig zijn dienen getoetst te worden aan de geldende bouwnormen.- (Statische) controle door aannemer, informatie bij fabrikant op te vragen. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 4. | STELWERK AFBOUW |