|  |  |
| --- | --- |
| 38.40.20-a | LAMELLENZONNEROOSTER |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 0. | LAMELLENZONNEROOSTER |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Fabricaat: Lenco Zonwering B.V. Type: Lenco Skyline® gaasgordijnen.  Montage beweegrichting doeken: Horizontaal.  Bediening: Elektrisch beweegbaar. Oppervlaktebehandeling systeem: Kies een item.  Materiaal gordijn: Kies een item.  *\* Let op: alle buiten toegepaste metalen zullen verkleuren en worden doffer, onderhoud en reiniging behoud eigenschappen langer maar dit is niet te voorkomen. Vraag naar project specifiek advies.*  - Weefpatroon: Kies een item. - afwerking: weefpatroon, draaddiameter en randafwerking op aanvraag.  - doekperforatie: mogelijk bij PVC, op aanvraag. - golfbreedte t.o.v. as: minimaal 50 mm, maximaal 400 mm  - golflengte: minimaal 200 mm maximaal 1.000 mm Materiaal ondersteuningsconstructie: aluminium legering.  Toebehoren: - bevestigingsmiddel(en): corrosievrij materiaal.  - LED verlichting: optioneel  Algemeen:  - Montage conform instructies fabrikant.  - De achterliggende constructie moet voldoende draagkrachtig zijn dienen getoetst te worden aan de geldende bouwnormen.  - (Statische) controle door aannemer, informatie bij fabrikant op te vragen. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 4. | STELWERK AFBOUW |