|  |  |
| --- | --- |
| 38.40.20-a | LAMELLENZONNEROOSTER |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 0. | LAMELLENZONNEROOSTER |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Fabricaat: Lenco Zonwering B.V. Type: Lenco Capital® aluminium lamelwanden.  Montagerichting lamellen: Verticaal.  Bediening: vast niet beweegbaar. Materiaal: aluminiumlegering 6063 T66. Oppervlaktebehandeling: Kies een item.  Kleur oppervlaktebehandeling lamellen: Kies een item.  Materiaal lamellen: dubbelwandig aluminium.  - profielvorm & afmeting breedte x hoogte (mm): Kies een item. - materiaal: aluminium legering. - h.o.h. afstand (mm): Kies een item. - Oriëntatie t.o.v. gevel: haaks op gevel, 90 graden. Materiaal ondersteuningsconstructie: aluminium legering.  - draagprofiel: Tweedelige gepatenteerde achterkoker 30x40 mm voor snelle en blinde montage. - materiaal: aluminium legering. Toebehoren: - bevestigingsmiddel(en): corrosievrij materiaal.  - geïntegreerde LED: Kies een item.  Algemeen:  - Montage conform instructies fabrikant.  - De achterliggende constructie moet voldoende draagkrachtig zijn dienen getoetst te worden aan de geldende bouwnormen.  - (Statische) controle door aannemer, informatie bij fabrikant op te vragen. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 4. | STELWERK AFBOUW |