|  |  |
| --- | --- |
| 38.40.20-a | LAMELLENZONNEROOSTER |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 0. | LAMELLENZONNEROOSTER |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Fabricaat: Lenco Zonwering B.V.Type: Lenco Capital® aluminium luifels.Montagerichting lamellen: parallel met gevel, haaks op houders.Bediening: vast, niet beweegbaar.Materiaal: aluminiumlegering 6063 T66.Oppervlaktebehandeling: Kies een item.Kleur oppervlaktebehandeling lamellen: Kies een item.Materiaal lamellen: Aluminium.- profielvorm & afmeting breedte x hoogte (mm): Kies een item.- materiaal: aluminium legering.- h.o.h. afstand (mm): lamelmaat = h.o.h.- hellingshoek: Kies een item.Materiaal ondersteuningsconstructie: aluminium legering.- draagprofiel: Koker voor montage lamel op-, onder- of tussenliggend.- lamel t.o.v. draagprofiel: Kies een item.- materiaal: aluminium legering.Toebehoren:- bevestigingsmiddel(en): corrosievrij materiaal.- voorlijst: 175 mm hoog, 25mm diep, afwerking gelijk aan lamellen.Algemeen:- Montage conform instructies fabrikant, op consoles voorzien door aannemer.- De achterliggende constructie moet voldoende draagkrachtig zijn dienen getoetst te worden aan de geldende bouwnormen.- (Statische) controle door aannemer, informatie bij fabrikant op te vragen. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 4. | STELWERK AFBOUW |