|  |  |
| --- | --- |
| 38.40.20-a | LAMELLENZONNEROOSTER |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 0. | LAMELLENZONNEROOSTER |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Fabricaat: Lenco Zonwering B.V. Type: Lenco Capital® aluminium luifels.  Montagerichting lamellen: parallel met gevel, haaks op houders.  Bediening: vast, niet beweegbaar. Materiaal: aluminiumlegering 6063 T66. Oppervlaktebehandeling: Kies een item.  Kleur oppervlaktebehandeling lamellen: Kies een item.  Materiaal lamellen: Aluminium.  - profielvorm & afmeting breedte x hoogte (mm): Kies een item. - materiaal: aluminium legering. - h.o.h. afstand (mm): lamelmaat = h.o.h. - hellingshoek: Kies een item. Materiaal ondersteuningsconstructie: aluminium legering.  - draagprofiel: Koker voor montage lamel op-, onder- of tussenliggend. - lamel t.o.v. draagprofiel: Kies een item.  - materiaal: aluminium legering. Toebehoren: - bevestigingsmiddel(en): corrosievrij materiaal.  - voorlijst: 175 mm hoog, 25mm diep, afwerking gelijk aan lamellen.  Algemeen:  - Montage conform instructies fabrikant, op consoles voorzien door aannemer.  - De achterliggende constructie moet voldoende draagkrachtig zijn dienen getoetst te worden aan de geldende bouwnormen.  - (Statische) controle door aannemer, informatie bij fabrikant op te vragen. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 4. | STELWERK AFBOUW |