|  |  |
| --- | --- |
| 38.40.20-a | LAMELLENZONNEROOSTER |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 0. | LAMELLENZONNEROOSTER |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Fabricaat: Lenco Zonwering B.V.Type: Lenco Semblance® houten lamellen.Montagerichting lamellen: Kies een item. Bediening: Kies een item.Houtsoort lamellen: Kies een item.Oppervlaktebehandeling hout: Kies een item.Kleur oppervlaktebehandeling hout: Kies een item.Materiaal lamellen: massief hout.- profielvorm & afmeting breedte x hoogte (mm): Kies een item.- h.o.h. afstand (mm): Kies een item.- hellingshoek: Kies een item.Materiaal ondersteuningsconstructie: aluminium legering.- draagprofiel: Tweedelige gepatenteerde achterkoker 50x25 mm voor snelle montage.- materiaal: aluminium legering.Toebehoren:- bevestigingsmiddel(en): corrosievrij materiaal.Algemeen:- Informatie over duurzaamheidsklasse, brandklasse, FSC keur en bewerkbaarheid zie documentatie fabrikant.- Montage conform instructies fabrikant.- De achterliggende constructie moet voldoende draagkrachtig zijn dienen getoetst te worden aan de geldende bouwnormen.- (Statische) controle door aannemer, informatie bij fabrikant op te vragen. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 4. | STELWERK AFBOUW |