|  |  |
| --- | --- |
| 38.40.20-a | LAMELLENZONNEROOSTER |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 0. | LAMELLENZONNEROOSTER |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Fabricaat: Lenco Zonwering B.V.Type: Lenco Semblance® houten lamelwanden.Montagerichting lamellen: Verticaal.Bediening: vast niet beweegbaar.Houtsoort lamellen: Kies een item.Oppervlaktebehandeling hout: Kies een item.Kleur oppervlaktebehandeling hout: Kies een item.Materiaal lamellen: massief hout.- profielvorm & afmeting breedte x hoogte (mm): Kies een item.- voorzien van vellingkant.- h.o.h. afstand (mm): Kies een item.- Oriëntatie t.o.v. gevel: haaks op gevel, 90 graden.Materiaal ondersteuningsconstructie: aluminium legering 6063 T66.- draagprofiel: Tweedelige gepatenteerde achterkoker 30x40 mm voor snelle en blinde montage.- materiaal: aluminium legering.Toebehoren:- bevestigingsmiddel(en): corrosievrij materiaal.Algemeen:- Informatie over duurzaamheidsklasse, brandklasse, FSC keur en bewerkbaarheid zie documentatie fabrikant.- Montage conform instructies fabrikant.- De achterliggende constructie moet voldoende draagkrachtig zijn dienen getoetst te worden aan de geldende bouwnormen.- (Statische) controle door aannemer, informatie bij fabrikant op te vragen. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 4. | STELWERK AFBOUW |