|  |  |
| --- | --- |
| 38.30.30-a | LAMELLENSCHERM |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 0. | LAMELLENSCHERM BUITEN |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Fabricaat: Lenco Zonwering B.V. Type: Lenco Transit® onderschuivend schuifframe, aluminium vulling.  Materiaal:  - kader: aluminiumlegering 6063 T66.  - rails: aluminiumlegering 6063 T66.  - vulling: dubbelwandige lamellen aluminiumlegering 6063 T66  Montagerichting lamellen: horizontaal.  Bediening frames: handmatig schuivend.  Type rails: Kies een item.  Bediening lamellen: Kies een item.  Oppervlaktebehandeling frame: Kies een item.  Oppervlaktebehandeling bovenrails: Kies een item.  Oppervlaktebehandeling onderrails: Kies een item.  Oppervlaktebehandeling lamellen: Kies een item.  Kleur oppervlaktebehandeling lamellen: Kies een item.  - profielvorm & afmeting breedte x hoogte (mm): Kies een item. - h.o.h. afstand / stap (mm): Strak (lamelmaat = h.o.h.). - hellingshoek: standaard afhankelijk van lamelkeuze zie documentatie.  - kaderprofiel: Tweedelige achterkoker 50x30 mm voor blinde montage. Toebehoren: - bevestigingsmiddel(en): corrosievrij materiaal.  Algemeen:  - Montage conform instructies fabrikant.  - De achterliggende constructie moet voldoende draagkrachtig zijn dienen getoetst te worden aan de geldende bouwnormen.  - (Statische) controle door aannemer, informatie bij fabrikant op te vragen. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 4. | STELWERK AFBOUW |