|  |  |
| --- | --- |
| 38.30.30-a | LAMELLENSCHERM |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 0. | LAMELLENSCHERM BUITEN |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Fabricaat: Lenco Zonwering B.V.Type: Lenco Transit® onderschuivend schuifframe, houten vulling.Materiaal: - kader: aluminiumlegering 6063 T66.- rails: aluminiumlegering 6063 T66.- vulling: massief hout.Houtsoort lamellen: Kies een item.Oppervlaktebehandeling hout: Kies een item.Kleur oppervlaktebehandeling hout: Kies een item.Montagerichting lamellen: horizontaal.Bediening frames: handmatig schuivend.Type rails: Kies een item.Bediening lamellen: Kies een item.Oppervlaktebehandeling frame: Kies een item.Oppervlaktebehandeling bovenrails: Kies een item.Oppervlaktebehandeling onderrails: Kies een item.- profielvorm & afmeting breedte x hoogte (mm): Kies een item.- h.o.h. afstand / stap (mm): Strak (lamelmaat = h.o.h.).- hellingshoek: standaard afhankelijk van lamelkeuze zie documentatie.- kaderprofiel: Tweedelige achterkoker 50x30 mm voor blinde montage.Toebehoren:- bevestigingsmiddel(en): corrosievrij materiaal.Algemeen:- Montage conform instructies fabrikant.- De achterliggende constructie moet voldoende draagkrachtig zijn dienen getoetst te worden aan de geldende bouwnormen.- (Statische) controle door aannemer, informatie bij fabrikant op te vragen. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 4. | STELWERK AFBOUW |